附件：

重庆市少年宫户外可移动办公箱房设计制作报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **小计** | **材质要求** | **备注** |
| 1 | 箱体外部钢板 | m |  |  |  | 厚度不低于3mm |  |
| 2 | 钢立柱 | m |  |  |  | 规格不低于150mm、厚度不低于5mm |  |
| 3 | 钢横梁 | m |  |  |  | 规格不低于120mm、厚度不低于5mm |  |
| 4 | 钢骨架（次梁） | m |  |  |  | 规格不低于75mm、厚度不低于5mm |  |
| 5 | 型材玻璃门窗 | m2 |  |  |  | 规格不低于5+6A+5 |  |
| 6 | 岩棉 | m2 |  |  |  | 厚度不低于50mm |  |
| 7 | 室内墙板 | m2 |  |  |  | 厚度不低于3mm |  |
| 8 | 空调 | 台 |  |  |  | 不低于大1P |  |
| 9 | 木地板 | m2 |  |  |  | 厚度不低于15mm |  |
| 10 | 杉木板 | m2 |  |  |  | 厚度不低于12mm |  |
| 11 | 电线 | m |  |  |  | 空调线为4m2、插座线为2.5m2、灯线为1.5m2 |  |
| 12 | 开关插座 | 个 |  |  |  | 满足招标文件要求 |  |
| 13 | 灯具 | 个 |  |  |  | 满足招标文件要求 |  |
| 14 | 户外造型材质 | 项 |  |  |  | 满足招标文件要求 |  |
| 15 | 环创材质 | 项 |  |  |  | 满足招标文件要求 |  |
| 16 | 窗帘 | m2 |  |  |  | 现场选样 |  |
| **总 价：** |